

**Banco da lavoro**

**Struttura**

Lamiera d’acciaio sp.20/10 e piano di lavoro in 25/10 verniciata.

**Descrizione**

Banco da lavoro personalizzabile secondo le misure riportate nella tabella ed interamente smontabile con o senza cassetto .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alt/Height | Larg/Width | Prof/Depth | Cod.Piano  | Cod.Supp.Lat. | Cod.Ripiano inf. |
| 900 | 1000 | 700 | CAM-0021 | CAM-0018 | CAM-0033 |
| 900 | 1000 | 800 | CAM-0022 | CAM-0019 | CAM-0034 |
| 900 | 1000 | 900 | CAM-0023 | CAM-0020 | CAM-0035 |
| 900 | 1200 | 700 | CAM-0024 | CAM-0018 | CAM-0036 |
| 900 | 1200 | 800 | CAM-0025 | CAM-0019 | CAM-0037 |
| 900 | 1200 | 900 | CAM-0026 | CAM-0020 | CAM-0038 |
| 900 | 1600 | 700 | CAM-0027 | CAM-0018 | CAM-0039 |
| 900 | 1600 | 800 | CAM-0028 | CAM-0019 | CAM-0040 |
| 900 | 1600 | 900 | CAM-0029 | CAM-0020 | CAM-0041 |
| 900 | 2000 | 700 | CAM-0030 | CAM-0018 | CAM-0042 |
| 900 | 2000 | 800 | CAM-0031 | CAM-0019 | CAM-0043 |
| 900 | 2000 | 900 | CAM-0032 | CAM-0020 | CAM-0044 |